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ANEXO VI - PROJETO BÁSICO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EXTENSÃO DE REDE COM ILUMINAÇÃO
São Mateus – ES.

25/08/2014
1. OBJETIVO

O objetivo do presente Projeto Básico, é apresentar as condições e especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços proveniente ao objeto constante do Termo de Referência, serviços estes de manutenção preventiva, corretiva e extensão de rede junto ao Parque de Iluminação Pública da cidade, incluindo todos equipamentos / ferramental necessários, e todas as atividades que para tanto se façam necessárias.

2. Resultado esperado:

Espera-se com a presente contratação, que a CONTRATADA, na abrangência desse objeto licitado, desenvolva todos os Serviços inerentes ao Parque de Iluminação Pública do Município de São Mateus-ES, visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido no Contrato, Termo de Referência  e neste Projeto Básico, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado.
3. ASPECTOS GEOGRÁFICOS / REGIONAIS:

Município: São Mateus

Gentílico: Mateense

Estado: Espírito Santo

Mesorregião: Litoral Norte Espírito-Santense

Microrregião: São Mateus

Distância: 220,0km até a capital

Características geográficas:

Área: 2.343,15 km²

População: 120.725 hab. (IBGE/2013)

Densidade: 43,53 hab./km²

Altitude: 36,00m

Clima: Tropical Aw

Fuso horário: UTC-3

Limites:

- ao Norte: com os municípios de Conceição da Barra, Boa Esperança e Pinheiros;

- ao Sul: com Linhares, Jaguaré, Vila Valério e São Gabriel da Palha;

- a Leste: com o Oceano Atlântico e

- a Oeste: com Boa Esperança e Nova Venécia.

3.1 Da Localização Geográfica do Município:
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3.2 Das Localidades Abrangidas pelos serviços:
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3.3 Das Regiões Urbanas:
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... Continuação (3.3 Das Regiões Urbanas):
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4. O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SÃO MATEUS-ES:

7.1 Apresentação:

Atualmente a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte é a responsável pela manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município de São Mateus – ES.

Destacam-se do parque instalado as seguintes quantidades aproximadas:

· Unidades de Iluminação (aproximado):
14.500

· Transformadores próprios: 


26 unid

· Transformadores Concessionária: 

48 unid

· Reatores:




14,6 mil

· Luminárias: 




14.6 mil

· Média do consumo mensal de energia: 
727.233 KWh

5. Do Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA.

6. Legislação:

Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010.

7. Terminologias e Definições:

· SMOIT – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte;

· Sistema de Iluminação Pública (IP) – São todos os materiais e equipamentos de iluminação pública e seus respectivos circuitos elétricos, instalados a partir do ponto de conexão com a rede da concessionária de distribuição de energia elétrica local;

· Unidades de Iluminação Pública: caracteriza-se como o conjunto completo formado por uma ou mais luminárias e seus respectivos acessórios indispensáveis ao seu funcionamento e sustentação, podendo também ser identificada como ponto de iluminação, independentemente do número de lâmpadas e luminárias nela instalada.
· Ponto Luminoso – Entende-se por Ponto Luminoso a unidade constituída por uma lâmpada bem como seus acessórios indispensáveis ao seu funcionamento;

· Rede de Iluminação Pública – É o conjunto de circuitos elétricos que tem por finalidade alimentar diversos pontos luminosos de iluminação Pública;

· Serviços de Manutenção: Correspondem a todas as atividades necessárias para que a Rede de Iluminação Pública desempenhe sua função e opere em condição normal, padronizada e de segurança. Estes serviços são classificados em:

a) - Serviços de Rotina: Conjunto de atividades essenciais, para o restabelecimento da operação da Rede de Iluminação Pública em função das ocorrências comuns de queima, falha, instalação inadequada ou desempenho deficiente.

b) - Serviços Corretivos: Atividades complementares aos Serviços de Rotina, para restabelecimento integral das condições operacionais de toda a Rede de Iluminação Pública em consequência de falha, obras, acidente, furto, vandalismo, instalação inadequada ou desempenho deficiente, com execução formalizada por OS - Ordem de Serviço.
· Serviços de Ampliação: Serviços programados destinados a expansão/extensão da Rede de Iluminação Pública, executados mediante emissão de Ordem de Serviço;

· Serviço de Ronda: Serviço realizado na extensão total da rede de Iluminação Pública, visando detectar lâmpadas apagadas a noite ou acesas ao dia, unidade fora de prumo, abalroada, faltante ou com luminária faltante ou compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante, condições inadequadas de luminosidade decorrentes de necessidade de limpeza do conjunto óptico, dentre outras irregularidades. A ronda deverá ainda detectar qualquer irregularidade que venha colocar em risco a segurança da população.

· Serviços de Ampliação: Serviços programados destinados a expansão da Rede de Iluminação Pública, executados mediante emissão de Ordem de Serviço.

· COSIP: Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – destinado exclusivamente ao custeio do serviço de Iluminação Pública, tendo-a por principal receita.
8. Recurso Orçamentário:

A contratação do objeto do presente Projeto, correrá a conta da dotação orçamentária cuja estrutura segue abaixo:

0070007010.1545201022.090 - Construção, Ampliação e Gestão da Rede de Energia e Iluminação Pública

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

16020000 - COSIP - Ficha 300
9. Descrição dos Serviços:

Execução de serviços de Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, incluindo todos equipamentos e ferramental necessários, de acordo com as Especificações e critérios estabelecidos no presente Projeto Básico e Termo de Referência, em toda extensão territorial do município, independentemente da quantidade de Unidade de Iluminação.

9.1 - Da Manutenção:

Trata-se de serviços a serem prestados no âmbito do contrato, abrangendo as atividades de Manutenção em todo o Sistema de Iluminação Pública do Município.

A execução dos serviços de Manutenção, de toda a extensão da Rede de Iluminação Pública,deverão ocorrer por constatação de problemas através de rondas a serem realizadas pela Contratada, por solicitação de Munícipes - via Serviço de Teleatendimento,  mediante Ordens de Serviços emitida pela Contratante, e ainda por solicitação da SMOIT.

Os Serviços de Manutenção são classificados em:

· Serviços de Rotina;

· Serviços Corretivos;

· Serviços de Pronto Atendimento

9.1.1 Serviços de Rotina

Os serviços de rotina podem ser classificados como abaixo elencados, e contemplam elementos da Rede e todas as unidades de Iluminação Pública, padronizadas ou especiais, tais como:

· Colocação de tampa em caixa de passagem;

· Correção de fixação do reator e ignitor;

· Correção de posição de braços / luminárias;

· Eliminação de cargas elétricas não destinadas à Iluminação Pública;

· Fechamento de luminária com tampa de vidro aberto;

· Limpeza externa e interna de luminária;

· Manobra de proteção de transformador (chave primária);

· Manobra de proteção do circuito de alimentação da Iluminação Pública;

· Substituição de chave magnética e/ou proteção;

· Substituição de conectores;

· Substituição de ignitor;

· Substituição de lâmpada;

· Substituição de relé fotoelétrico;

· Substituição de reator/equipamento auxiliar.

Quando da abertura ou colocação de tampa da caixa de passagem, a mesma deverá ser limpa e todas as conexões verificadas e refeitas caso apresentem riscos de falhas, inclusive quanto à isolação.
9.1.2 Serviços Corretivos

Os serviços corretivos são todos aqueles não relacionados como serviços de rotina, e podem ser classificados como abaixo elencados e necessários ao restabelecimento integral das condições normais, padronizadas e de segurança da Rede de Iluminação Pública, com emissão de OS - Ordem de Serviço, como:
· Instalação de unidades faltantes;

· Substituições, Remoção e Supressão de Unidades, equipamentos e demais materiais pertencentes à rede;

· Serviços em consequência de falha, acidente, furto, vandalismo, desempenho deficiente ou outros, executados em Unidades e/ou Circuitos;

· Serviços que envolvam todas as configurações da Rede de Iluminação Pública e seus elementos, ou seja, aéreo, subterrâneo, túneis, passagens;
· Serviço de recuperação em decorrência de abalroamento de Unidade de Iluminação Pública, em conformidade com as normas técnicas vigentes.
Abalroamentos de Postes onde o sistema de iluminação for exclusivo do contratante, a exemplos de praças, canteiros e patrimônio histórico - A CONTRATADA deverá realizar os serviços de recuperação 

9.1.3 Serviços de Pronto Atendimento (plantão)

Deverão ser levado em consideração para o presente item, as equipes do caminhão e das camionetes respectivamente.

Os serviços de pronto atendimento são aqueles exigidos por situações emergência, que caracteriza perigo pessoal ou material que devam ser atendidos de imediato. Tal serviço poderá ser solicitado/acionado das mais diversas formas (verbal / mensagem celular / Ordem de Serviço / E-mail, dentre outros).
Para atendimento dos serviços de Pronto Atendimento, a Contratada deverá dispor de no mínimo 01 (uma) equipe do caminhão e 01 (uma) equipe da camionete de plantão durante os finais de semana e feriados.

São exemplos de serviços de Pronto Atendimento: danos causados por abalroamentos, impactos diversos, fenômenos atmosféricos, incêndios, circuitos partidos, luminárias com refrator e/ou compartimento para equipamento abertos, entre outros.

Na ocorrência de situações onde a equipe de Pronto Atendimento não consiga eliminar a situação de risco, a equipe deverá sinalizar e isolar o local e solicitar a equipe de manutenção apropriada, deixando um funcionário de prontidão no local, à espera da equipe destinada a eliminar o risco.

9.2 - Da Extensão de Rede:

Os Serviços de Ampliação da Rede de Iluminação Pública do Município, compreendem a disponibilização de mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessárias para execução de obra de expansão/extensão de rede, mediante projeto elétrico fornecido pela Contratante.

9.3 - Travessia de vias através furo direcional de (MND) método não destrutivo: até 3":

Consiste em furo direcional pelo método não destrutivo sem agressão as vias públicas, praças, canteiros e jardins, para instalação de novos pontos ou desobstrução de tubulação através de mandril, sondas ou qualquer outro meio adequado, no caso da não desobstrução deverá ser feito novo furo com toda mão de obra de máquina seja própria ou locação por conta da Contratada, excluso tubo PAD que será de fornecimento do Contratante.

Tais serviços somente deverão ser executados mediante expedição de Ordem de Serviço por parte da Contratante, devendo informar a localidade dos serviços a serem executados.

Uma vez a empresa em posse da Ordem de Serviço para executar tais serviços, a mesma deverá programar a execução do serviço, buscando inclusive planejar antecipadamente o posicionamento dos equipamentos e acessórios necessários, cabendo portanto submeter tal informação à Contratante. Em havendo necessidade de quaisquer interdição de via, a empresa deverá tomar as providências necessárias junto aos órgãos responsáveis bem como adotar medidas de sinalização, segurança e proteção durante o andamento dos serviços. 
Caberá á empresa Contratada toda responsabilidade técnica no que tange as intervenções de canalização subterrânea, abertura, fechamentos, bem como  desobstrução de valas, tubulações, inclusive pelo método não destrutivo (MND), podendo ser adotado o método não destrutivo para a instalação de dutos ou subdutos.

Para execução dos serviços, em havendo necessidade de quaisquer licença/autorização por parte de quaisquer órgão fiscalizador, a empresa deverá providenciar sob sua expensas todo procedimento para que tal serviço seja realizado dentro das normas existentes, devidamente licenciado.

Quanto a profundidade e outros elementos técnicos, deverão ser executados conforme Projeto Elétrico para realização de tais serviços.

Após a conclusão dos serviços deve ser feito teste com mandril em todos os dutos e subdutos.

9.4 - Locação, instalação e retirada de transformadores:

Consiste na locação com instalação e retirada de transformadores, para atender festejos do aniversário da cidade, ou qualquer outro evento patrocinado pelo município de São Mateus-ES, incluindo material tais como, chave fusível, para raio, transformador, ferramental, equipamentos e mão-de-obra, com plantão permanente de equipe técnica diurno/noturno a partir da instalação até a retirada definitiva dos equipamentos, conforme programação junto a Secretaria detentora do contrato, tudo em conformidade com os termos e condições estipulados no Memorial Descritivo, bem como Planilha Básica de Preços.

9.5 - Abrir e fechar valetas de no mínimo 70 cm profundidade e 40 cm largura:

Consiste em abrir e fechar valeta através de maquina ou manual, recomposição do terrenos seja ele, com grama, asfalto ou calçamento, excluso tudo corrugado tipo canaflex que será de fornecimento do contratante.

9.6 – Serviços Adversos previstos a serem executados na vigência do contrato.

· Serviços de lançamento de rede elétrica subterrânea;

· Lançamento de cabos multiplex de 16 a 70 mm;

· Implantação de postes (9 a 15 mts), para atendimentos a projetos de extensão de rede elétrica;

· Instalação de cabos nus;

· Instalação de transformadores até 500 KVA;

· Instalação e troca de lâmpadas (vapor de sódio e metálica), tais como: relés, braços, reatores, bases para relé;

· Implantação e remoção de postes de 9 a 17 metros, com iluminação pública e/ou fixação de projetores em terreno cujo solo de areia (praias, rios, orla, etc...); 

· Retirada e reinstalação de refletores, com lâmpadas e reatores, para manutenção de torres metálicas;

· Serviços de rede elétrica de alta tensão com instalação de estrutura primária completa (ferragens, parafusos, cintas e outros n1/n2, CE e s3) em eventos patrocinado pelo município.

· Serviços em postes existentes, compreendendo na  instalação, retirada de redes,  condutores aéreos e subterrâneos;

· Relocações de postes existentes, envolvendo redes elétricas e/ou de telecomunicações com iluminação pública;

· Execução de instalação de barramento blindado em prédios públicos;

· Instalação, interligação de rede em gerador a diesel com potencia igual ou superior a 500 kVA em eventos patrocinados pelo município;

· Execução de instalação e retirada de subestação em H com transformador com potencia de 225 e 300 kVA inclusive instalação de poste DT 11/300;

· Iluminação em fachadas de patrimônio histórico e prédios públicos do município;

· Instalação de iluminação em LED em fachadas de patrimônio histórico e prédios públicos do município;

· Instalação e desligamento de redes provisórias em eventos patrocinados pelo Município.

No que se refere a instalação em LED, serão contemplados minimamente os equipamentos descritos abaixo:

LEDline de sobrepor POLARIS 0,50 mm (18 LEDS), 24V, 36 w, perfil "U", RGB - 10 peças

LED STRING 4 leds interligados flexíveis peças de 07 metros fachada/alto - 36 peças

LEDflood Luxeon12 (9 leds de alta potencia) (colunas) - 12 peças

Refletor com 28 Leds com limitador de facho - 6 peças 

Instalação de cerca de 150 luminária pública a LED 98 W 

Instalação de cerca de 120 luminária pública a LED 144 W  

9.2.1 Requisitos Básicos dos Serviços
· Todos os serviços a serem executados, deverão ter como premissa o atendimento das Normas Técnicas da ABNT, bem como Normas Regulamentadoras - NR-10, NR-35; ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

· Na locação de serviços, deverá ser verificado o seu posicionamento em relação à fachada de imóveis, ocorrência de acidentes de trânsito, locais de enchentes e o afastamento em relação a transformadores elétricos;

· A locação de novos serviços, deverá seguir o padrão da concessionária de energia para instalação de postes;
· Não comprometer a estética urbanística do logradouro;

· Uniformizar o uso de luminárias, exceção para os casos em que o projeto urbanístico exija modelos diferenciados;

· Dar prioridade na reutilização de materiais e equipamentos se estiver em condições de uso e que não comprometam a estética urbanística do logradouro;

· Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica;

· Implantar preferencialmente circuito independente para iluminação pública;

· Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos, serão realizadas a Fiscalização do MUNICÍPIO, as medições dos índices de iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, conforme orientação da Norma ABNT NBR-5101, de modo a comprovar o atendimento das condições estabelecidas em norma;

· A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de iluminamento médio e uniformidade média /mínima da iluminação, estando obrigada a revisar todo o trabalho realizado de modo a atingi-los e a refazer, se para tanto for necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum ônus para o MUNICÍPIO.

10. Dos Prazos de Execução dos Serviços:

Os serviços de manutenção decorrentes das Ordens de Serviço, deverão ser atendidos nos seguintes prazos: 24 (vinte e quatro) horas - na região central e adjacências; 48 (quarenta e oito) horas - nas regiões de interior, obedecendo as limitações do município.

Os demais serviços, deverão ser executados no prazo estabelecido na Ordem de Serviço, uma vez que o prazo diferenciará de acordo com cada ocasião.

11. Dos Horários das Equipes de Trabalho:

A equipe do caminhão, deverá cumprir horário de 7:00 às 17:00, de Segunda a Sexta-feira,  ficando inclusive a equipe de plantão nos finais de semana, cabendo à PROPONENTE fazer escala de trabalho, contemplando tais dias em conformidade com as exigências da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes.

A equipe das caminhonetes, deverão cumprir horário de 12:00 às 22:00, de Segunda a Sexta-feira, ficando inclusive uma equipe de plantão nos finais de semana, cabendo à PROPONENTE fazer escala de trabalho, contemplando tais dias em conformidade com as exigências da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes.

12. Aparelhamento da Equipe Técnica:

Os veículos, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, serão de responsabilidade da empresa Contratada, atendendo as seguintes especificações:

12.1 – Veículos:

01(um) veículo tipo caminhão munck, capacidade mínima de 8 ton., equipado com lança de 20 mts, cesto;

12.1.1 - Acessórios Básicos:
· Lanterna pisca alternadas nos pára-choques traseiros e dianteiros;

· Cones; 


· Cavaletes;

· Alarme sonoro e pisca alerta quando o veículo faz a movimentação de marcha-ré.

04 (quatro) veículos tipo caminhonete, capacidade mínima de 01 (uma) tonelada, equipado com escada giratória ou cesto elevado.

A empresa Contratada deverá prever um veículo tipo pick-up durante todo contrato, para uso da Supervisão e Engenheiro(s), veículo este no máximo dois anos de uso.

Todos os veículos e equipamentos deverão estar padronizados visualmente.

12.2 – Equipamentos:
* Uso individual do Engº. Eletricista/Civil e Supervisor:

- Material padrão de segurança, em especial capacete e sapatos de couro com sola isolante;

* Uso individual dos demais profissionais:

- 01 capacete de PVC injetável com suspensão em tecido;


- 01 cinto de segurança com talabarte;


- 01 par de luvas de vaqueta fina;


- 01 par de luvas protetoras de alta tensão;


- 01 par de luvas protetoras de baixa tensão;


- 01 par de luvas de raspa cano médio;


- 01 óculo de segurança;


- 01 bolsa de lona;


- 01 colete reflexivo;


- 01 par de botas de segurança;


- 01 capa plástica em cor reflexiva, impermeável;


- 01 lanterna de pilha de alta luminosidade;


- 01 alicate de uso geral com cabo isolado e bainha;


- 01 alicate de corte com cabo isolado e bainha;


- 01 canivete;


- 01 chave de fenda de 10” x ¼”


- 01 chave de fenda de 06” x 3/16”;


- 01 chave de teste de faze;


- 01 escova de aço.


* Uso Coletivo (para cada turma):

- 01 chave de fenda grande;


- 01 chave inglesa 12”;


- 01 jogo de chaves de boca;


- 01 jogo de tarraxas para  eletrodutos entre ½” e 4”;


- 01 enxada;


- 01 enxadão;


- 01 pá;


- 01 picareta;


- 01 cavadeira de ferro;


- 01 escavadeira manual;


- 01 marreta;


- 01 ponteira;


- 01 colher de pedreiro;


- 02 baldes;


- 06 cones de sinalização laranja-branco, reflexivos;


- 01 multímetro tipo alicate amperímetro;


- 01 caixa de primeiros socorros;


- 03 escadas de fibra, extensão de 10,5 metros;


- 01 escada singela de madeira, extensão 6,5 metros;


- 01 serrote simples;


- 01 martelo;


- 01 serrote de poda;


- 01 saco de bastão de manobra;


- 01 farolete manual;


- 01 arco de serra;


- 02 bandeirolas para sinalização;


- 01 bastão universal de fibra, com classe de isolamento 15kV;


- 01 carretilha com gancho para 150 kg;


- 01 corda de algodão de 10 mm x 15m;


- 01 corda de sisal ou nylon, de ½” x 21m;


- 01 garra para cabo;


- 01 catraca para 750 kg;


- 01 tirfor de 3000 kg;


- 01 facão;


- 01 foice;


- 01 lima chata;


- 01 detector de tensão;


- 01 conjunto de andaime metálico com altura mínima de 20 metros;


- 01 megger;

Em se tratando de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), os mesmos deverão conter CA (Certificado de Aprovação).

A CONTRATADA substituirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas toda e qualquer ferramenta, equipamento ou veículo cujas características ou estado de conservação não atendam as condições mínimas de segurança.

1. Da Equipe Técnica:

A CONTRATADA disponibilizará suas equipes de forma a atender as demandas dentro do prazo estabelecido, mantendo portanto minimamente a composição abaixo informada:

EQUIPE DO CAMINHÃO - EXTENSÃO DE REDE:

03 (três) eletricistas, 01 (um) motorista, 01 (um) encarregado de obras elétricas e todo o ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços.

EQUIPE CAMINHONETES - MANUTENÇÃO:

08 (oito) eletricistas e todo o ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços, com plantão de uma equipe especial por final de semana. OBS: serão 02 (dois) eletricista para dada caminhonete.
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